Raport wymiarowania drewna do programu Rama3D:

Wszystkie obliczenia są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg.
Geometria:
	Nazwa profilu:	P250x100	
	Długość pręta:	L = 3.32 m	
	Pole przekroju:	A = 250.00 cm2	
	Momenty bezwładności:	Jy = 13020.83 cm4	Jz = 2083.33 cm4	
	Wskaźniki wytrzymałości:	Wy = 1041.67 cm3	Wz = 416.67 cm3	
	Momenty bezwładności na skręcanie:	Jx = 6237.77 cm4	
	Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie:	Wx = 649.16 cm3	
	Promienie bezwładności:	iy = 7.22 cm	iz = 2.89 cm	

Rodzaj drewna:	Lite	
Klasa drewna:	C18	
Wytrzymałość char. na zginanie:	18.000 MPa	
Wytrzymałość char. na rozciąganie:	11.000 MPa	
Wytrzymałość char. na ściskanie:	18.000 MPa	
Wytrzymałość char. na ścinanie:	2.000 MPa	
Moduł sprężystości:	9000.000 MPa	
5% kwantyl modułu sprężystości	6000.000 MPa	
Moduł odkształcenia:	560.000 MPa	
Gęstość:	320.000 kg/m3	

Dane ogólne:

Klasa użytkowania konstrukcji:	2	

Typ elementu:
w płaszczyźnie XY osi głównych:	obustronnie podparty	
w płaszczyźnie XZ osi głównych:	obustronnie podparty	

Przeważający typ obciążenia:
w płaszczyźnie XY osi głównych:	ciągłe	
w płaszczyźnie XZ osi głównych:	ciągłe	

Graniczne ugięcie elementu:

Współczynniki wyboczenia:	my = 1.00	

Długości wyboczeniowe:	Lc,y = my*L = 1.00*3.32 = 3.32 [m]	

Współczynniki zwiększające wytrzymałości charakterystyczne:
na rozciąganie:	kh,t = 1.08	

Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 0.00 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -21.12 kN	Ty = 0.00 kN	Tz = -0.45 kN	
Mx = 0.00 kNm	My = -0.37 kNm	Mz = 0.00 kNm	

Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie:

Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien:

Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Y:

Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Z:

Naprężenia obliczeniowe na ściskanie:

Smukłości wyboczeniowe:

Naprężenie krytyczne przy ściskaniu:

Współczynnik określający prostoliniowość elem. skręcanych:
bC = 0.20
Smukłość sprowadzona przy zginaniu:

Współczynniki wyboczeniowe:

Ściskanie ze zginaniem:

Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 2 na pręcie, położenie: 3.32 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -20.73 kN	Ty = 0.00 kN	Tz = -0.68 kN	
Mx = 0.00 kNm	My = 1.50 kNm	Mz = 0.00 kNm	

Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie:

Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien:

Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Y:

Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Z:

Naprężenia obliczeniowe na ściskanie:

Smukłości wyboczeniowe:

Naprężenie krytyczne przy ściskaniu:

Współczynnik określający prostoliniowość elem. skręcanych:
bC = 0.20
Smukłość sprowadzona przy zginaniu:

Współczynniki wyboczeniowe:

Ściskanie ze zginaniem:

Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 3 na pręcie, położenie: 0.00 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -21.12 kN	Ty = 0.00 kN	Tz = -0.45 kN	
Mx = 0.00 kNm	My = -0.37 kNm	Mz = 0.00 kNm	

Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie:

Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Y:

Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Z:

Ścinanie:

Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 4 na pręcie, położenie: 3.32 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -20.73 kN	Ty = 0.00 kN	Tz = -0.68 kN	
Mx = 0.00 kNm	My = 1.50 kNm	Mz = 0.00 kNm	

Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie:

Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Y:

Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Z:

Ścinanie:

Maksymalne ugięcie elementu:

Położenie: x = 3.32 [m]

Lista grup obciążeń:
Nazwa grupy obciążeń	kdef	
Ciężar własny	0.80	
Stałe	0.80	

Przyjęte współczynniki uwzględniające wpływ sił tnących:
Typ elementu w płąszczyźnie XZ osi głównych:	 obustronnie podparty	
Przeważający typ obciążenia w płaszczyźnie XZ osi głównych:	 ciągłe