Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg.

Geometria:

	Nazwa profilu:	IPE 360	
	Długość pręta:	L = 6.00 m	
	Gatunek stali:	St3S	
	Wytrzymałość stali:	fd = 215.00 MPa	
	Pole przekroju:	A = 72.74 cm2	
	Momenty bezwładności:	Jy = 16267.87 cm4	Jz = 1043.46 cm4	
	Wskaźniki wytrzymałości:	Wy = 903.77 cm3	Wz = 122.76 cm3	
	Momenty bezwładności na skręcanie:	It = 37.32 cm4	
	Wycinkowy moment bezwładności:	Iw = 31358.03 cm6	
	Wskaźnik wytrzymałości na ściskanie:	Wyc = 903.77 cm3	
	Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie:	Wyt = 903.77 cm3	

Element prosty, nr pręta:3
Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 0.00 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = 13.28 kN	Ty = Vy = 0.00 kN	Tz = Vz = 187.55 kN	
My = 221.75 kNm	Mz = -0.00 kNm		

Stateczność globalna:
Długość pręta:	L = 6.00 [m]	

Współczynniki długości wyboczeniowych:
my = 0.90	mz = 1.00	mw = 1.00	

Smukłość porównawcza:	l = 0.00	

Smukłość pręta:
ly = 0.00	lz = 0.00	

Stan krytyczny:
Współczynnik redukcyjny nośności:	Y = 0.00	

Smukłość względna pręta:
ly = 0.00	lz = 0.00	

Współczynniki wyboczeniowe:
jy = 0.00	jz = 0.00	

Nośność na rozciąganie:
Nośność przekroju:

Siły poprzeczne:
Maksymalny rozstaw żeber:	Lz = 6.00 [m]	

Siła VRz:
Współczynnik niestateczności:	jpv = 1.00	

Siła VRy:
Współczynniki niestatecznooci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginające:
Moment zginający MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginający MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Współczynnik zwichrzenia:
Odległość między stężeniami pasa ściskanego:	Lst = 6.00 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie nośności:
Zginanie:

Warunek przekroczony!!!
Zginanie ze ścinaniem:

Warunek przekroczony!!!
Maksymalne ścinanie:

Element prosty, nr pręta:3
Punkt nr: 2 na pręcie, położenie: 3.30 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -5.99 kN	Ty = Vy = -0.00 kN	Tz = Vz = -0.05 kN	
My = -111.68 kNm	Mz = 0.00 kNm		

Nośność na ściskanie:
Klasa przekroju:
Klasa ścianki orodnika = 1
Klasa ścianki pasów = 1

Siły poprzeczne:
Maksymalny rozstaw żeber:	Lz = 6.00 [m]	

Siła VRz:
Współczynnik niestateczności:	jpv = 1.00	

Siła VRy:
Współczynniki niestatecznooci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginające:
Moment zginający MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginający MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Współczynnik zwichrzenia:
Odległość między stężeniami pasa ściskanego:	Lst = 6.00 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie nośności:
Stan krytyczny:
Współczynniki interakcji si3:
Dy = 0.00	Dz = 0.00	

Zginanie:

Zginanie ze ścinaniem:

Maksymalne ścinanie:

Element prosty, nr pręta:3
Punkt nr: 3 na pręcie, położenie: 6.00 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = 19.62 kN	Ty = Vy = -0.00 kN	Tz = Vz = -172.79 kN	
My = 172.87 kNm	Mz = -0.00 kNm		

Nośność na rozciąganie:
Nośność przekroju:

Siły poprzeczne:
Maksymalny rozstaw żeber:	Lz = 6.00 [m]	

Siła VRz:
Współczynnik niestateczności:	jpv = 1.00	

Siła VRy:
Współczynniki niestatecznooci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginające:
Moment zginający MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginający MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Współczynnik zwichrzenia:
Odległość między stężeniami pasa ściskanego:	Lst = 6.00 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie nośności:
Zginanie:

Zginanie ze ścinaniem:

Maksymalne ścinanie:

Maksymalne ugięcie elementu:

Położenie: x = 3.18 [m]

Lista grup obciążeń:
Nazwa grupy obciążeń	
Ciężar własny	
Stałe	
Wiatr z lewej	
Obc. użytkowe3	
Obc. użytkowe7	
Obc. użytkowe12	
Obc. użytkowe17	
Obc. użytkowe19	
Obc. użytkowe21	
Obc. użytkowe24	
Obc. użytkowe26