R2D2-Rama2D - Parametry przekroju

Nazwa przekroju: IPE 200		Parametry geometryczne	
			
		Pole przekroju:	
			
		  A = 28,49 cm2 	
			
		Momenty bezw³adnoœci:	
			
		  Jx = 6,98 cm4 	
		  Jy = 1 943,46 cm4 	
		  Jz = 142,37 cm4 	
		  Jyz = -0,00 cm4 	
			
		Momenty g³ówne:	
			
		  Jyg = 1 943,46 cm4 	
		  Jzg = 142,37 cm4 	
		  K¹ty-yg = 0,00 °	
			
		WskaŸniki:	
			
		  Wy max = 194,35 cm3 	
		  Wy min = 194,35 cm3 	
		  Wz max = 28,47 cm3 	
		  Wz min = 28,47 cm3 	
			
		  Wyg max = 194,35 cm3 	
		  Wyg min = 194,35 cm3 	
		  Wzg max = 28,47 cm3 	
		  Wzg min = 28,47 cm3 	
			
		  Wyg pl = 220,67 cm3 	
		  Wzg pl = 44,61 cm3 	
			
		Promienie bezw³adnoœci:	
			
		  iy = 8,26 cm	
		  iz = 2,24 cm	
		  iyg = 8,26 cm	
		  izg = 2,24 cm	
Materia³:	Wymiary:		
  Stal St3S		Œrodek ciê¿koœci:	
Modu³ Younga:	  h = 200,00 mm		
  E = 205,00 GPa	  bf = 100,00 mm	  yc = 5,00 cm	
Modu³ Kirchhoffa:	  tw = 5,60 mm	  zc = 10,00 cm	
  G = 80,00 GPa	  tf = 8,50 mm		
Ciê¿ar:	  R = 12,00 mm	Momenty statyczne:	
  C = 78,50 kN/m3	  		
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej:	  	  Syg = 110,34 cm3	
  a = 1,20 x 10-5 1/°C	  	  Szg = 22,31 cm3	
	  		
		Pola czêœci odciêtej:	
			
		  Aoyg = 14,24 cm2	
		  Aozg = 14,24 cm2