Geometria

Wêz³y w globalnym uk³adzie wspó³rzêdnych:
Nr	x [m]	z [m]	Przegub	
1	-2,000	0,200		
2	-0,800	0,200		
3	0,400	0,200		
4	1,600	0,200		

Prêty:
Nr	Wêz³y		Prêty zesztywnione w		Przekrój prêta	D³ugoœæ
[m]	
	w1	w2	w1	w2			
1: Niepogrupowane	1 (S)	2 (S)	wszystkie	wszystkie	IPE 200	1,200	
2: Niepogrupowane	2 (S)	3 (S)	wszystkie	wszystkie	IPE 200	1,200	
3: Niepogrupowane	3 (S)	4 (S)	wszystkie	wszystkie	IPE 200	1,200	

Podpory i osiadania podpór w globalnym uk³adzie wspó³rzêdnych:
Nr	rx	rz	fy	Spre¿ystoœæ [kN/m]		Spre¿ystoœæ [kN/rad]	
				kx	kz	fy	
1	+	+					
2	+	+					
3	+	+					
4	+	+					

Grupy obci¹¿eñ:
Nazwa grupy	Nr	Rodzaj obci¹¿eñ	Charakter	min	max	Grupa aktywna	
Ciê¿ar w³asny	1	Sta³e	sta³y	1,00	1,00	+	
Sta³e	2	Sta³e	sta³y	1,00	1,00	+	
Obc. u¿ytkowe1	3	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Obc. u¿ytkowe2	4	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Obc. u¿ytkowe3	5	Zmienne	sta³y		1,00	+	

Obci¹¿enia uk³adu:
Grupa	Prêt	Typ	Wartoœæ 1	Wartoœæ 2	x1 [m]	x2 [m]	b [°]	Lok.	
Obc. u¿ytkowe1	1	Obci¹¿enie ci¹g³e	8,00kN/m	8,00kN/m	0,00	1,20	0,0		
Obc. u¿ytkowe2	2	Obci¹¿enie ci¹g³e	8,00kN/m	8,00kN/m	0,00	1,20	0,0		
Obc. u¿ytkowe3	3	Obci¹¿enie ci¹g³e	8,00kN/m	8,00kN/m	0,00	1,20	0,0		
Sta³e	1	Obci¹¿enie ci¹g³e	5,00kN/m	5,00kN/m	0,00	1,20	0,0		
Sta³e	2	Obci¹¿enie ci¹g³e	5,00kN/m	5,00kN/m	0,00	1,20	0,0		
Sta³e	3	Obci¹¿enie ci¹g³e	5,00kN/m	5,00kN/m	0,00	1,20	0,0		

Parametry geometryczne i fizyczne elementów:
Nazwa	IPE 200					
Parametry przekroju	A = 28,49cm2					
	Jx = 6,98cm4	Jy = 1 943,46cm4	Jz = 142,37cm4			
	ay-yg = 0°	Jyg = 1 943,46cm4	Jzg = 142,37cm4			
	Wy max = 194,35cm3		Wy min = 194,35cm3			
	Wz max = 28,47cm3		Wz min = 28,47cm3			
Materia³	Stal St3S	E = 205GPa	G = 80GPa	Cie¿. = 78,5kN/m3		

Wyniki

Obwiednia si³ wewnêtrznych:
Nr	x [m]	N [kN]	Tz [kN]	My [kNm]	Numery grup	
1	0,00	0,00	6,83	-0,00	5, 3, 1, 2	
	1,20	0,00	-9,68	2,10	4, 3, 1, 2	
	1,20	0,00	-9,68	2,10	4, 3, 1, 2	
	0,52	0,00	0,00	-1,76	5, 3, 1, 2	
		0,00	0,00	-1,76	5, 3, 1, 2	

Nr	x [m]	N [kN]	Tz [kN]	My [kNm]	Numery grup	
2	0,00	0,00	8,73	2,10	4, 3, 1, 2	
	1,20	0,00	-8,73	2,10	4, 5, 1, 2	
	1,20	0,00	-8,73	2,10	4, 5, 1, 2	
	0,60	0,00	0,00	-1,05	4, 1, 2	
		0,00	0,00	-1,05	4, 1, 2	

Nr	x [m]	N [kN]	Tz [kN]	My [kNm]	Numery grup	
3	0,00	0,00	9,68	2,10	4, 5, 1, 2	
	1,20	0,00	-6,83	-0,00	5, 3, 1, 2	
	0,00	0,00	9,68	2,10	4, 5, 1, 2	
	0,68	0,00	0,00	-1,76	5, 3, 1, 2	
		0,00	0,00	-1,76	5, 3, 1, 2	

Obwiednia reakcji:
	Rx [kN]	Rz [kN]	My [kNm]		
1	0,00	6,83	0,00	5, 3, 1, 2	
	0,00	2,03	-0,00	4, 1, 2	
2	0,00	18,42	-0,00	4, 3, 1, 2	
	0,00	5,94	-0,00	5, 1, 2	
3	0,00	18,42	-0,00	4, 5, 1, 2	
	0,00	5,94	-0,00	3, 1, 2	
4	0,00	6,83	-0,00	5, 3, 1, 2	
	0,00	2,03	-0,00	4, 1, 2