Raport wymiarowania drewna do programu Rama3D:

Wszystkie obliczenia s¹ wykonywane w osiach g³ównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oœ Y oznacza oœ g³ówn¹ Yg, a oœ Z oznacza oœ g³ówn¹ Zg.
Geometria:
	Nazwa profilu:	P250x150		
	D³ugoœæ prêta:	L = 1.67 m		
	Pole przekroju:	A = 375.00 cm2		
	Momenty bezw³adnoœci:	Jy = 19531.25 cm4	Jz = 7031.25 cm4	
	WskaŸniki wytrzyma³oœci:	Wy = 1562.50 cm3	Wz = 937.50 cm3	
	Momenty bezw³adnoœci na skrêcanie:	Jx = 17607.47 cm4		
	WskaŸnik wytrzyma³oœci na skrêcanie:	Wx = 1327.05 cm3		
	Promienie bezw³adnoœci:	iy = 7.22 cm	iz = 4.33 cm	

Rodzaj drewna:	Lite	
Klasa drewna:	C27	
Wytrzyma³oœæ char. na zginanie:	27.000 MPa	
Wytrzyma³oœæ char. na rozci¹ganie:	16.000 MPa	
Wytrzyma³oœæ char. na œciskanie:	22.000 MPa	
Wytrzyma³oœæ char. na œcinanie:	2.800 MPa	
Modu³ sprê¿ystoœci:	12000.000 MPa	
5% kwantyl modu³u sprê¿ystoœci	8000.000 MPa	
Modu³ odkszta³cenia:	750.000 MPa	
Gêstoœæ:	370.000 kg/m3	

Dane ogólne:

Klasa u¿ytkowania konstrukcji:	1	

Typ elementu:
w p³aszczyŸnie XY osi g³ównych:	obustronnie podparty	
w p³aszczyŸnie XZ osi g³ównych:	obustronnie podparty	

Przewa¿aj¹cy typ obci¹¿enia:
w p³aszczyŸnie XY osi g³ównych:	ci¹g³e	
w p³aszczyŸnie XZ osi g³ównych:	ci¹g³e	

Graniczne ugiêcie elementu:

Wspó³czynniki wyboczenia:	my = 1.00	

D³ugoœci wyboczeniowe:	Lc,y = my*L = 1.00*1.67 = 1.67 [m]	

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 1 na prêcie, po³o¿enie: 0.00 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = -1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -14.01 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = -10.07 kNm	Mz = -0.22 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na zginanie:

Naprê¿enia obliczeniowe na zginanie:

Smuk³oœæ sprowadzona przy zginaniu:

Sprawdzenie statecznoœci giêtnej przy zginaniu:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 2 na prêcie, po³o¿enie: 0.00 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = -1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -14.01 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = -10.07 kNm	Mz = -0.22 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na zginanie:

Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na œciskanie wzd³u¿ w³ókien:

Naprê¿enia obliczeniowe na zginanie wzglêdem osi Y:

Naprê¿enia obliczeniowe na zginanie wzglêdem osi Z:

Naprê¿enia obliczeniowe na œciskanie:

Zginanie ze œciskaniem:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 3 na prêcie, po³o¿enie: 1.67 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = 1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -18.99 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = 17.41 kNm	Mz = 0.04 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na zginanie:

Naprê¿enia obliczeniowe na zginanie:

Smuk³oœæ sprowadzona przy zginaniu:

Sprawdzenie statecznoœci giêtnej przy zginaniu:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 4 na prêcie, po³o¿enie: 1.67 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = 1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -18.99 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = 17.41 kNm	Mz = 0.04 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na zginanie:

Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na rozci¹ganie wzd³u¿ w³ókien:

Naprê¿enia obliczeniowe na rozci¹ganie:

Naprê¿enia obliczeniowe na zginanie wzglêdem osi Y:

Naprê¿enia obliczeniowe na zginanie wzglêdem osi Z:

Zginanie z rozci¹ganiem:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 5 na prêcie, po³o¿enie: 0.00 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = -1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -14.01 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = -10.07 kNm	Mz = -0.22 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na œcinanie:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Y:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Z:

Œcinanie:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 6 na prêcie, po³o¿enie: 0.00 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = -1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -14.01 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = -10.07 kNm	Mz = -0.22 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na œcinanie:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Y:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Z:

Naprê¿enia obliczeniowe skrêcanie:

Skrêcanie ze œcinaniem:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 7 na prêcie, po³o¿enie: 1.67 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = 1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -18.99 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = 17.41 kNm	Mz = 0.04 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na œcinanie:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Y:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Z:

Œcinanie:

Element prosty, nr prêta:23
Punkt nr: 8 na prêcie, po³o¿enie: 1.67 m

Wartoœci si³ wewnêtrznych w punkcie w uk³adzie osi globalnych:
N = 1.23 kN	Ty = 0.16 kN	Tz = -18.99 kN	
Mx = 0.09 kNm	My = 17.41 kNm	Mz = 0.04 kNm	

Grupa obci¹¿eñ o najwiêkszym oddzia³ywaniu na konstrukcjê:
Nazwa: Obc. sta³e
Charakter grupy: sta³y
kmod = 0.600

Wytrzyma³oœci obliczeniowe:
Wytrzyma³oœæ obliczeniowa na œcinanie:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Y:

Naprê¿enia obliczeniowe na œcinanie w kierunku osi Z:

Naprê¿enia obliczeniowe skrêcanie:

Skrêcanie ze œcinaniem:

Maksymalne ugiêcie elementu:

Po³o¿enie: x = 1.17 [m]

Lista grup obci¹¿eñ:
Nazwa grupy obci¹¿eñ	kdef	
Ciê¿ar w³asny	0.60	
Obc. sta³e	0.60	
Obc. œniegiem	0.60	
Obc. wiatrem	0.60	

Przyjête wspó³czynniki uwzglêdniaj¹ce wp³yw si³ tn¹cych:
Typ elementu w p³¹szczyŸnie XY osi g³ównych:	 obustronnie podparty	
Przewa¿aj¹cy typ obci¹¿enia w p³aszczyŸnie XY osi g³ównych:	 ci¹g³e	

Typ elementu w p³¹szczyŸnie XZ osi g³ównych:	 obustronnie podparty	
Przewa¿aj¹cy typ obci¹¿enia w p³aszczyŸnie XZ osi g³ównych:	 ci¹g³e