Raport wymiarowania stali do programu Rama3D:

Wszystkie obliczenia s¹ wykonywane w osiach g³ównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oœ Y oznacza oœ g³ówn¹ Yg, a oœ Z oznacza oœ g³ówn¹ Zg.

Geometria:

	Nazwa profilu:	90 x 5		
	D³ugoœæ prêta:	L = 1.78 m		
	Gatunek stali:	St3S		
	Wytrzyma³oœæ stali:	fd = 215.00 MPa		
	Pole przekroju:	A = 16.36 cm2		
	Momenty bezw³adnoœci:	Jy = 192.93 cm4	Jz = 192.93 cm4	
	WskaŸniki wytrzyma³oœci:	Wy = 42.87 cm3	Wz = 42.87 cm3	
	Momenty bezw³adnoœci na skrêcanie:	It = 307.06 cm4		
	WskaŸnik wytrzyma³oœci na œciskanie:	Wyc = 42.87 cm3		
	WskaŸnik wytrzyma³oœci na rozci¹ganie:	Wyt = 42.87 cm3		

Element prosty, nr prêta:25
Punkt nr: 1 na prêcie, po³o¿enie: 0.00 m

Smuk³oœæ porównawcza:
N = -301.73 kN	Ty = Vy = 0.00 kN	Tz = Vz = 0.05 kN	
My = 0.00 kNm	Mz = 0.00 kNm		

Statecznoœæ globalna:
D³ugoœæ prêta:	L = 1.78 [m]	

Wspó³czynniki d³ugoœci wyboczeniowych:
my = 0.90	mz = 1.00	mw = 1.00	

Smuk³oœæ porównawcza:	l = 84.00	

Stan krytyczny:
Wspó³czynnik redukcyjny noœnoœci:	Y = 1.00	

Smuk³oœæ wzglêdna prêta:
_	_	
ly = 0.56	lz = 0.62	

Wspó³czynniki wyboczeniowe:
jy = 0.96	jz = 0.93	jmin = 0.93	

Noœnoœæ na œciskanie:
Klasa przekroju:
Klasa przekroju na œciskanie:  1
Klasa œcianki = 1

Si³y poprzeczne:
Maksymalny rozstaw ¿eber:	Lz = 1.78 [m]	

Si³a VRz:
Wspó³czynnik niestatecznoœci:	jpv = 1.00	

Si³a VRy:
Wspó³czynniki niestatecznoœci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginaj¹ce:
Moment zginaj¹cy MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginaj¹cy MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Wspó³czynnik zwichrzenia:
Odleg³oœæ miêdzy stê¿eniami pasa œciskanego:	Lst = 1.78 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie noœnoœci:
Stan krytyczny:
Wspó³czynniki interakcji si³:
Dy = 0.00	Dz = 0.00	

Zginanie:

Zginanie ze œcinaniem:

Maksymalne œcinanie:

Element prosty, nr prêta:25
Punkt nr: 2 na prêcie, po³o¿enie: 0.86 m

Smuk³oœæ porównawcza:
N = -301.65 kN	Ty = Vy = 0.00 kN	Tz = Vz = 0.00 kN	
My = -0.02 kNm	Mz = 0.00 kNm		

Noœnoœæ na œciskanie:
Klasa przekroju:
Klasa œcianki = 1

Si³y poprzeczne:
Maksymalny rozstaw ¿eber:	Lz = 1.78 [m]	

Si³a VRz:
Wspó³czynnik niestatecznoœci:	jpv = 1.00	

Si³a VRy:
Wspó³czynniki niestatecznoœci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginaj¹ce:
Moment zginaj¹cy MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginaj¹cy MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Wspó³czynnik zwichrzenia:
Odleg³oœæ miêdzy stê¿eniami pasa œciskanego:	Lst = 1.78 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie noœnoœci:
Stan krytyczny:
Wspó³czynniki interakcji si³:
Dy = 0.00	Dz = 0.00	

Zginanie:

Zginanie ze œcinaniem:

Maksymalne œcinanie:

Element prosty, nr prêta:25
Punkt nr: 3 na prêcie, po³o¿enie: 0.89 m

Smuk³oœæ porównawcza:
N = -301.64 kN	Ty = Vy = 0.00 kN	Tz = Vz = 0.00 kN	
My = -0.02 kNm	Mz = 0.00 kNm		

Noœnoœæ na œciskanie:
Klasa przekroju:
Klasa œcianki = 1

Si³y poprzeczne:
Maksymalny rozstaw ¿eber:	Lz = 1.78 [m]	

Si³a VRz:
Wspó³czynnik niestatecznoœci:	jpv = 1.00	

Si³a VRy:
Wspó³czynniki niestatecznoœci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginaj¹ce:
Moment zginaj¹cy MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginaj¹cy MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Wspó³czynnik zwichrzenia:
Odleg³oœæ miêdzy stê¿eniami pasa œciskanego:	Lst = 1.78 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie noœnoœci:
Stan krytyczny:
Wspó³czynniki interakcji si³:
Dy = 0.00	Dz = 0.00	

Zginanie:

Zginanie ze œcinaniem:

Maksymalne œcinanie:

Element prosty, nr prêta:25
Punkt nr: 4 na prêcie, po³o¿enie: 0.92 m

Smuk³oœæ porównawcza:
N = -301.64 kN	Ty = Vy = -0.00 kN	Tz = Vz = -0.00 kN	
My = -0.02 kNm	Mz = 0.00 kNm		

Noœnoœæ na œciskanie:
Klasa przekroju:
Klasa œcianki = 1

Si³y poprzeczne:
Maksymalny rozstaw ¿eber:	Lz = 1.78 [m]	

Si³a VRz:
Wspó³czynnik niestatecznoœci:	jpv = 1.00	

Si³a VRy:
Wspó³czynniki niestatecznoœci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginaj¹ce:
Moment zginaj¹cy MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginaj¹cy MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Wspó³czynnik zwichrzenia:
Odleg³oœæ miêdzy stê¿eniami pasa œciskanego:	Lst = 1.78 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie noœnoœci:
Stan krytyczny:
Wspó³czynniki interakcji si³:
Dy = 0.00	Dz = 0.00	

Zginanie:

Zginanie ze œcinaniem:

Maksymalne œcinanie:

Element prosty, nr prêta:25
Punkt nr: 5 na prêcie, po³o¿enie: 1.78 m

Smuk³oœæ porównawcza:
N = -301.56 kN	Ty = Vy = -0.00 kN	Tz = Vz = -0.05 kN	
My = 0.00 kNm	Mz = 0.00 kNm		

Noœnoœæ na œciskanie:
Klasa przekroju:
Klasa przekroju na œciskanie:  1
Klasa œcianki = 1

Si³y poprzeczne:
Maksymalny rozstaw ¿eber:	Lz = 1.78 [m]	

Si³a VRz:
Wspó³czynnik niestatecznoœci:	jpv = 1.00	

Si³a VRy:
Wspó³czynniki niestatecznoœci:	jpv1 = 1.00	

Momenty zginaj¹ce:
Moment zginaj¹cy MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00

Moment zginaj¹cy MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00

Wspó³czynnik zwichrzenia:
Odleg³oœæ miêdzy stê¿eniami pasa œciskanego:	Lst = 1.78 [m]	

jL = 1.00

Wykorzystanie noœnoœci:
Stan krytyczny:
Wspó³czynniki interakcji si³:
Dy = 0.00	Dz = 0.00	

Zginanie:

Zginanie ze œcinaniem:

Maksymalne œcinanie:

Maksymalne ugiêcie elementu:

Po³o¿enie: x = 1.78 [m]

Lista grup obci¹¿eñ:
Nazwa grupy obci¹¿eñ	
Ciê¿ar w³asny	
Obc.Sta³e	
Œciany os³onowe	
Wiatr	
Œnieg - lewa po³aæ	
Œnieg - prawa po³aæ	
Podwieszenia	

Warunek przekroczony!!!