Geometria

Wêz³y w globalnym uk³adzie wspó³rzêdnych:
Nr	x [m]	y [m]	z [m]	Przegub	
1	-6,800	0,000	0,200		
2	1,400	0,000	0,200		
3	-2,600	0,000	-1,000		
4	-2,600	0,000	0,200		
5	-0,600	0,000	-0,400		
6	-4,700	0,000	-0,400		

Prêty:
Nr	Wêz³y		Prêty zesztywnione w		Przekrój prêta	D³ugoœæ
[m]	
	w1	w2	w1	w2			
1: Niepogrupowane	1 (S)	4 (S)	wszystkie	wszystkie	IPE200	4,200	
2: Niepogrupowane	4 (S)	2 (S)	wszystkie	wszystkie	IPE200	4,000	
3: Niepogrupowane	4 (S)	3 (S)	wszystkie	wszystkie	?88,9x3,6	1,200	
4: Niepogrupowane	3 (S)	5 (S)	wszystkie	wszystkie	?20	2,088	
5: Niepogrupowane	5 (S)	2 (S)	wszystkie	wszystkie	?20	2,088	
6: Niepogrupowane	1 (S)	6 (S)	wszystkie	wszystkie	?20	2,184	
7: Niepogrupowane	6 (S)	3 (S)	wszystkie	wszystkie	?20	2,184	
8: Niepogrupowane	4 (S)	6 (S)	wszystkie	wszystkie	?20	2,184	
9: Niepogrupowane	4 (S)	5 (S)	wszystkie	wszystkie	?20	2,088	

Podpory i osiadania podpór w globalnym uk³adzie wspó³rzêdnych:
Nr	rx	ry	rz	fx	fy	fz	Spre¿ystoœæ [kN/m]			Spre¿ystoœæ [kN/rad]			
							kx	ky	kz	fx	fy	fz	
1	+	+	+										
2	+	+	+	+	+	+							
3			+						1 000,00				

Grupy obci¹¿eñ:
Nazwa grupy	Nr	Rodzaj obci¹¿eñ	Charakter	min	max	Grupa aktywna	
Obc.Sta³e	1	Sta³e	sta³y	1,00	1,00	+	
Ciê¿ar w³asny	2	Sta³e	sta³y	1,00	1,00	+	
Grupa1	3	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Grupa2	4	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Grupa3	5	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Grupa4	6	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Grupa5	7	Zmienne	sta³y		1,00	+	
Grupa6	8	Zmienne	sta³y		1,00	+	

Obci¹¿enia uk³adu:
Grupa	Prêt	Typ	Wartoœæ 1	Wartoœæ 2	x1 [m]	x2 [m]	a [°]	b [°]	Lok.	
Grupa1	1	Si³a skupiona	15,00kN		1,68		0,0	0,0		
Grupa2	2	Moment skupiony	10,00kNm		2,96		90,0	0,0		
Grupa3	1	Obci¹¿enie ci¹g³e	5,00kN/m	7,62kN/m	2,44	4,20	0,0	0,0		
Grupa3	2	Obci¹¿enie ci¹g³e	7,62kN/m	10,00kN/m	0,00	1,52	0,0	0,0		
Grupa4	2	Si³a skupiona	20,00kN		0,00		0,0	0,0		
Grupa5	1	Podgrzanie	40,00°C							
Grupa5	2	Podgrzanie	40,00°C							
Grupa6	1	Ró¿nica temperatur	0,00°C	50,00°C						
Grupa6	2	Ró¿nica temperatur	0,00°C	50,00°C						
Obc.Sta³e	1	Obci¹¿enie ci¹g³e	2,00kN/m	2,00kN/m	0,00	4,20	0,0	0,0		
Obc.Sta³e	2	Obci¹¿enie ci¹g³e	2,00kN/m	2,00kN/m	0,00	4,00	0,0	0,0		
Obc.Sta³e	8	Si³a skupiona	5,00kN		2,18		0,0	-90,0		
Obc.Sta³e	9	Si³a skupiona	-5,00kN		2,09		0,0	-90,0		

Parametry geometryczne i fizyczne elementów:
Nazwa	IPE200					
Parametry przekroju	A = 28,49cm2					
	Jx = 6,98cm4	Jy = 1 943,46cm4	Jz = 142,37cm4			
	ay-yg = 0°	Jyg = 1 943,46cm4	Jzg = 142,37cm4			
	Wy max = 194,35cm3		Wy min = 194,35cm3			
	Wz max = 28,47cm3		Wz min = 28,47cm3			
Materia³	Stal	E = 205GPa	G = 80GPa	Cie¿. = 78,5kN/m3		

Nazwa	f88,9x3,6					
Parametry przekroju	A = 9,64cm2					
	Jx = 175,8cm4	Jy = 87,75cm4	Jz = 87,75cm4			
	ay-yg = 0°	Jyg = 87,75cm4	Jzg = 87,75cm4			
	Wy max = 19,74cm3		Wy min = 19,74cm3			
	Wz max = 19,74cm3		Wz min = 19,74cm3			
Materia³	Stal	E = 205GPa	G = 80GPa	Cie¿. = 78,5kN/m3		

Nazwa	f20					
Parametry przekroju	A = 3,14cm2					
	Jx = 1,57cm4	Jy = 0,78cm4	Jz = 0,78cm4			
	ay-yg = 0°	Jyg = 0,78cm4	Jzg = 0,78cm4			
	Wy max = 0,78cm3		Wy min = 0,78cm3			
	Wz max = 0,78cm3		Wz min = 0,78cm3			
Materia³	Stal	E = 205GPa	G = 80GPa	Cie¿. = 78,5kN/m3		

Wyniki

Obwiednia si³ wewnêtrznych:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
1	0,00	-0,11	-0,00	4,35	0,00	-0,01	0,00	2, 1	
	0,00	-281,23	-0,00	12,63	0,00	0,02	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	-281,05	-0,00	16,06	-0,00	0,01	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 1	
	4,20	-0,72	0,00	-24,47	0,00	20,37	0,00	2, 3, 5, 8, 1	
	4,20	-0,72	0,00	-24,47	0,00	20,37	0,00	2, 3, 5, 8, 1	
	1,68	-281,05	0,00	-2,68	-0,00	-23,84	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 1	
		-281,05	0,00	-2,68	-0,00	-23,84	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
2	0,00	0,95	-0,00	7,69	-0,00	11,37	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	-280,20	-0,00	3,22	0,00	1,10	-0,00	7, 2, 1	
	0,00	-279,57	-0,00	13,18	-0,00	18,68	0,00	7, 2, 3, 5, 8, 1	
	4,00	0,43	0,00	-15,94	0,00	19,41	-0,00	4, 6, 2, 5, 1	
	4,00	0,85	-0,00	-11,91	-0,00	32,84	-0,00	6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,61	0,43	-0,00	0,00	0,00	-7,91	0,00	4, 6, 2, 5, 1	
		0,43	-0,00	0,00	0,00	-7,91	0,00	4, 6, 2, 5, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
3	0,00	-9,81	-0,00	0,21	-0,00	0,25	-0,00	2, 1	
	1,20	-57,99	0,00	1,77	-0,00	-0,01	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	-57,89	0,00	1,77	-0,00	2,11	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	-9,81	-0,00	0,21	-0,00	0,25	-0,00	2, 1	
	0,00	-57,89	0,00	1,77	-0,00	2,11	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	1,20	-57,99	0,00	1,77	0,00	-0,01	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-57,99	0,00	1,77	0,00	-0,01	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
4	2,09	72,31	0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	12,75	-0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	2, 1	
	0,00	54,90	0,00	0,03	-0,00	0,01	-0,00	6, 2, 5, 1	
	2,09	30,16	-0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	4, 7, 2, 3, 8, 1	
	0,00	12,75	-0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	2, 1	
	1,03	72,30	0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		72,30	0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
5	2,09	69,79	-0,00	-0,04	-0,00	0,03	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	10,27	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	2, 1	
	0,00	10,27	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	2, 1	
	2,09	69,79	-0,00	-0,04	-0,00	0,03	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,09	69,79	-0,00	-0,04	-0,00	0,03	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,42	69,78	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		69,78	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
6	0,00	71,45	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	10,47	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	2, 1	
	0,00	30,64	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	7, 6, 2, 1	
	2,18	51,28	-0,00	-0,04	0,00	0,02	-0,00	4, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	25,69	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	2, 3, 8, 1	
	0,48	71,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		71,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
7	0,00	73,87	0,00	0,02	-0,00	0,00	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	12,92	-0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	2, 1	
	0,00	12,94	-0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	2, 1	
	2,18	68,72	-0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 1	
	2,18	73,85	0,00	-0,03	-0,00	0,01	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,88	58,67	-0,00	0,00	-0,00	-0,01	-0,00	4, 6, 2, 5, 1	
		58,67	-0,00	0,00	-0,00	-0,01	-0,00	4, 6, 2, 5, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
8	0,00	2,79	-0,00	0,02	-0,00	-0,01	0,00	4, 7, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	-2,07	0,00	1,35	0,00	0,01	-0,00	6, 2, 1	
	2,18	-2,07	-0,00	1,35	-0,00	0,01	0,00	2, 1	
	2,18	2,77	-0,00	-0,04	0,00	0,01	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	-2,03	-0,00	1,34	0,00	0,01	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,65	2,78	-0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		2,78	-0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
9	0,00	2,74	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	2, 1	
	2,09	-2,10	-0,00	1,42	-0,00	-0,01	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,09	-2,10	-0,00	1,42	-0,00	-0,01	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,09	2,73	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	2, 1	
	0,00	2,71	-0,00	0,04	-0,00	0,02	0,00	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	1,58	2,70	-0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		2,70	-0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Obwiednia reakcji:
Nr	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	Numery grup	
1	270,36	0,00	7,25	0,00	0,00	-0,00	7, 2, 1	
	-67,79	-0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	-63,02	-0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 1	
	265,59	-0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	7, 2, 8, 1	
2	67,79	-0,00	34,69	0,00	31,37	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	-270,36	0,00	8,65	-0,00	6,00	-0,00	7, 2, 1	
	67,79	-0,00	34,69	0,00	31,37	0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	9,96	-0,00	8,65	-0,00	6,00	0,00	2, 1	
	64,66	-0,00	31,09	0,00	32,87	0,00	6, 2, 3, 5, 8, 1	
	-267,23	0,00	12,25	-0,00	4,50	-0,00	4, 7, 2, 1	
3	-0,00	0,00	16,98	0,00	-0,00	-0,00	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	-0,00	-0,00	2,74	0,00	0,00	-0,00	2, 1	

Obwiednia naprê¿eñ:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	1,68	-0,73	-23,84	0,00	122,39	-122,90	4, 6, 2, 3, 5, 1	
	1,68	-281,05	-23,84	0,00	23,99	-221,30	4, 7, 6, 2, 3, 5, 1	
		-281,05	-23,84	0,00	23,99	-221,30	4, 7, 6, 2, 3, 5, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	4,00	0,85	32,84	-0,00	169,29	-168,69	6, 2, 3, 5, 8, 1	
	4,00	-279,47	32,84	-0,00	70,89	-267,09	7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-279,47	32,84	-0,00	70,89	-267,09	7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-24,16	1,65	0,00	58,57	-108,69	4, 7, 2, 3, 8, 1	
	0,00	-57,89	2,11	-0,00	46,78	-166,91	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-57,89	2,11	-0,00	46,78	-166,91	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	1,03	72,30	-0,01	0,00	243,27	217,42	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	12,75	0,01	0,00	52,48	28,78	2, 1	
		12,75	0,01	0,00	52,48	28,78	2, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	69,79	0,03	-0,00	258,07	186,60	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,09	10,28	0,01	0,00	46,42	19,09	2, 1	
		10,28	0,01	0,00	46,42	19,09	2, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,48	71,45	-0,02	-0,00	250,36	204,88	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	10,47	0,01	-0,00	49,37	17,32	2, 1	
		10,47	0,01	-0,00	49,37	17,32	2, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	2,18	73,85	0,01	0,00	253,83	216,74	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	12,92	0,01	-0,00	55,80	26,53	2, 1	
		12,92	0,01	-0,00	55,80	26,53	2, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	2,18	2,77	0,01	-0,00	27,35	-9,68	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	-2,03	0,01	-0,00	12,04	-25,01	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-2,03	0,01	-0,00	12,04	-25,01	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	2,71	0,02	0,00	36,11	-18,87	4, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	2,71	0,02	0,00	36,11	-18,87	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		2,71	0,02	0,00	36,11	-18,87	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Obc.Sta³e:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-0,09	-0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	
	4,20	-0,09	0,00	-4,50	0,00	1,26	0,00	
	4,20	-0,09	0,00	-4,50	0,00	1,26	0,00	
	1,97	-0,09	0,00	-0,03	0,00	-3,80	0,00	
		-0,09	0,00	-0,03	0,00	-3,80	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0,00	0,10	-0,00	2,93	0,00	1,04	0,00	
	4,00	0,10	0,00	-5,07	0,00	5,32	-0,00	
	4,00	0,10	0,00	-5,07	0,00	5,32	-0,00	
	1,46	0,10	-0,00	0,02	0,00	-1,10	0,00	
		0,10	-0,00	0,02	0,00	-1,10	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-8,89	-0,00	0,18	-0,00	0,22	-0,00	
	1,20	-8,89	-0,00	0,18	-0,00	-0,00	-0,00	
		-8,89	-0,00	0,18	-0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	0,00	11,45	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
	2,09	11,45	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		11,45	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	8,84	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8,84	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		8,84	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	2,18	9,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	9,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		9,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	2,18	11,60	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	11,60	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		11,60	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	0,00	2,60	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
	2,18	-2,20	-0,00	1,37	-0,00	0,00	0,00	
	2,18	-2,20	-0,00	1,37	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,60	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
	2,18	-2,20	-0,00	1,37	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,60	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		2,60	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
	2,09	-2,19	0,00	1,44	0,00	-0,00	0,00	
	2,09	-2,19	0,00	1,44	0,00	-0,00	0,00	
	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
	2,09	-2,19	0,00	1,44	0,00	-0,00	0,00	
		-2,19	0,00	1,44	0,00	-0,00	0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Ciê¿ar w³asny:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-0,02	-0,00	0,45	0,00	-0,01	0,00	
	4,20	-0,02	0,00	-0,49	0,00	0,09	0,00	
	4,20	-0,02	0,00	-0,49	0,00	0,09	0,00	
	2,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	
		-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0,00	0,02	-0,00	0,30	0,00	0,06	0,00	
	4,00	0,02	0,00	-0,60	0,00	0,67	-0,00	
	4,00	0,02	0,00	-0,60	0,00	0,67	-0,00	
	1,33	0,02	-0,00	-0,00	0,00	-0,14	0,00	
		0,02	-0,00	-0,00	0,00	-0,14	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-0,92	-0,00	0,02	-0,00	0,03	-0,00	
	1,20	-1,01	-0,00	0,02	-0,00	-0,00	-0,00	
	0,00	-0,92	-0,00	0,02	-0,00	0,03	-0,00	
	1,20	-1,01	-0,00	0,02	-0,00	-0,00	-0,00	
		-1,01	-0,00	0,02	-0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	2,09	1,32	-0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,00	
	0,00	1,30	-0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	
	0,00	1,30	-0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	
	2,09	1,32	-0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,00	
	0,00	1,30	-0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	
	1,13	1,31	-0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00	
		1,31	-0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	1,45	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	
	0,00	1,43	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	
	0,00	1,43	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	
	2,09	1,45	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	
	0,00	1,43	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	
	1,11	1,44	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
		1,44	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	0,00	1,48	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	1,46	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	
	0,00	1,48	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	1,46	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	1,46	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	
	0,99	1,47	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		1,47	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	0,00	1,34	-0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	1,32	-0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	
	0,00	1,34	-0,00	0,02	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	1,32	-0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	1,32	-0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,00	
	0,99	1,33	-0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00	
		1,33	-0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	0,00	0,15	-0,00	0,03	-0,00	0,01	0,00	
	2,18	0,14	-0,00	-0,02	-0,00	0,01	0,00	
	0,00	0,15	-0,00	0,03	-0,00	0,01	0,00	
	2,18	0,14	-0,00	-0,02	-0,00	0,01	0,00	
	0,00	0,15	-0,00	0,03	-0,00	0,01	0,00	
	1,18	0,14	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	
		0,14	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	
	2,09	0,12	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	
	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	
	2,09	0,12	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	
	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,00	
	1,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
		0,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Grupa1:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-0,32	-0,00	8,03	0,00	0,01	0,00	
	1,68	-0,32	0,00	-6,97	0,00	-13,48	-0,00	
	4,20	-0,32	0,00	-6,97	0,00	4,10	-0,00	
	1,68	-0,32	0,00	-6,97	0,00	-13,48	-0,00	
		-0,32	0,00	-6,97	0,00	-13,48	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0,00	0,34	-0,00	0,81	0,00	3,33	-0,00	
	4,00	0,34	-0,00	0,81	0,00	0,09	0,00	
		0,34	-0,00	0,81	0,00	0,09	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-7,78	-0,00	0,63	-0,00	0,75	0,00	
	1,20	-7,78	-0,00	0,63	-0,00	-0,00	0,00	
		-7,78	-0,00	0,63	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	2,09	9,44	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	9,44	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	
		9,44	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	9,43	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	9,43	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	
		9,43	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	2,18	10,08	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	10,08	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,00	
		10,08	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	2,18	10,06	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	10,06	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		10,06	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	2,18	0,01	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	
		0,01	0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,09	-0,01	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
		-0,01	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Grupa2:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-0,10	-0,00	0,48	-0,00	0,00	-0,00	
	4,20	-0,10	-0,00	0,48	-0,00	-2,02	-0,00	
		-0,10	-0,00	0,48	-0,00	-2,02	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	2,96	0,10	0,00	-2,69	0,00	5,70	0,00	
	2,96	0,10	0,00	-2,69	0,00	-4,30	0,00	
		0,10	0,00	-2,69	0,00	-4,30	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-2,60	-0,00	0,19	-0,00	0,23	0,00	
	1,20	-2,60	-0,00	0,19	-0,00	-0,00	0,00	
		-2,60	-0,00	0,19	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	2,09	3,16	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	3,16	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	
		3,16	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	3,16	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,16	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		3,16	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	2,18	3,35	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	3,35	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	
		3,35	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	2,18	3,35	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	3,35	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		3,35	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	2,18	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
	2,09	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
		-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Grupa3:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-0,10	-0,00	2,05	-0,00	0,00	0,00	
	4,20	-0,10	0,00	-9,08	-0,00	0,53	0,00	
	4,20	-0,10	0,00	-9,08	-0,00	0,53	0,00	
	2,82	-0,10	0,00	-0,00	-0,00	-5,40	0,00	
		-0,10	0,00	-0,00	-0,00	-5,40	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0,00	0,11	-0,00	8,61	0,00	0,29	0,00	
	1,52	0,11	0,00	-4,78	0,00	-3,08	0,00	
	4,00	0,11	0,00	-4,78	0,00	8,77	-0,00	
	1,03	0,11	-0,00	-0,05	0,00	-4,26	0,00	
		0,11	-0,00	-0,05	0,00	-4,26	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-17,70	0,00	0,20	-0,00	0,24	-0,00	
	1,20	-17,70	0,00	0,20	-0,00	-0,00	-0,00	
		-17,70	0,00	0,20	-0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	
	2,09	22,11	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		22,11	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	22,10	0,00	-0,00	0,00	0,01	0,00	
	0,00	22,10	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		22,10	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	2,18	22,23	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
	0,00	22,23	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		22,23	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	2,18	22,23	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	
	0,00	22,23	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
		22,23	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	2,18	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
	2,09	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Grupa4:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-0,10	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	
	4,20	-0,10	0,00	1,15	0,00	-4,84	0,00	
		-0,10	0,00	1,15	0,00	-4,84	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	4,00	0,10	-0,00	-2,80	-0,00	6,15	-0,00	
	0,00	0,10	-0,00	-2,80	-0,00	-5,06	0,00	
		0,10	-0,00	-2,80	-0,00	-5,06	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-16,04	0,00	0,19	0,00	0,22	-0,00	
	1,20	-16,04	0,00	0,19	0,00	-0,00	-0,00	
		-16,04	0,00	0,19	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	0,00	20,04	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
	2,09	20,04	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		20,04	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	20,03	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	-0,00	
	0,00	20,03	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		20,03	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	0,00	20,16	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
	2,18	20,16	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		20,16	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	2,18	20,16	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	20,16	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		20,16	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	2,18	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	-0,01	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
	2,09	-0,01	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
		-0,01	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Grupa5:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0-4,20	-280,32	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
1		-280,32	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0-4,00	-280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
2		-280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0-1,20	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
3		-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	0-2,09	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
4		0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	0-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	0-2,18	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	0-2,18	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
7		0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	0-2,18	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
8		0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0-2,09	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
9		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	

Si³y wewnêtrzne dla grupy obci¹¿eñ Grupa6:
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	4,20	-0,18	0,00	-3,42	0,00	14,39	0,00	
	0,00	-0,18	0,00	-3,42	0,00	0,01	0,00	
		-0,18	0,00	-3,42	0,00	0,01	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0,00	0,19	-0,00	0,53	-0,00	13,97	0,00	
	4,00	0,19	-0,00	0,53	-0,00	11,84	-0,00	
		0,19	-0,00	0,53	-0,00	11,84	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-3,96	0,00	0,35	0,00	0,42	-0,00	
	1,20	-3,96	0,00	0,35	0,00	-0,00	-0,00	
		-3,96	0,00	0,35	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	2,09	4,79	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	4,79	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		4,79	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	4,78	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	
	0,00	4,78	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		4,78	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	2,18	5,15	0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	5,15	0,00	-0,01	-0,00	-0,01	-0,00	
		5,15	0,00	-0,01	-0,00	-0,01	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	0,00	5,13	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
	2,18	5,13	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
		5,13	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	2,18	0,02	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	
	0,00	0,02	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	
		0,02	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
	2,09	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
		-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Obc.Sta³e:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	2,694	-0,00	0,00	-3,07	3,07	0,00	0,00	1,49	1,49	
1
(1 - 4)	2,044	-0,00	0,00	-2,89	2,89	0,00	0,00	1,69	1,69	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	0,00	-2,47	2,47					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	0,00	-2,47	2,47					
2
(4 - 2)	3,365	-0,00	0,00	-0,22	0,22	0,00	-0,00	-0,17	0,17	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-2,47	2,47					
3
(4 - 3)	0,508	0,13	0,00	-2,45	2,45	0,00	0,00	-0,11	0,11	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,04	0,00	-2,42	2,42					
4
(3 - 5)	0,000	0,04	0,00	-2,42	2,42					
4
(3 - 5)	0,420	0,12	0,00	-2,44	2,45	0,00	0,00	0,14	0,14	
4
(3 - 5)	1,051	0,22	0,00	-2,36	2,37	0,00	0,00	0,22	0,22	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,26	0,00	-1,88	1,90					
5
(5 - 2)	0,000	0,26	0,00	-1,88	1,90					
5
(5 - 2)	1,482	0,01	0,00	-0,31	0,31	0,00	-0,00	-0,24	0,24	
5
(5 - 2)	l = 2,088	0,00	-0,00	-0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	2,184	-0,24	0,00	-1,95	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	0,924	-0,22	0,00	-1,24	1,26	0,00	0,00	0,43	0,43	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,24	0,00	-1,95	1,97					
7
(6 - 3)	0,000	-0,24	0,00	-1,95	1,97					
7
(6 - 3)	2,184	0,04	0,00	-2,42	2,42	0,00	0,00	-0,00	0,00	
7
(6 - 3)	0,663	-0,17	0,00	-2,15	2,16	0,00	0,00	0,06	0,06	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,04	0,00	-2,42	2,42					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	0,00	-2,47	2,47					
8
(4 - 6)	0,478	0,01	0,00	-2,58	2,58	0,00	-0,00	0,24	0,24	
8
(4 - 6)	0,790	-0,01	0,00	-2,54	2,54	0,00	-0,00	0,27	0,27	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,24	0,00	-1,95	1,97					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	0,00	-2,47	2,47					
9
(4 - 5)	1,570	0,18	0,00	-2,10	2,11	0,00	-0,00	0,08	0,08	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,26	0,00	-1,88	1,90					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Ciê¿ar w³asny:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	2,801	-0,00	0,00	-0,40	0,40	0,00	0,00	0,18	0,18	
1
(1 - 4)	2,067	-0,00	0,00	-0,37	0,37	0,00	0,00	0,21	0,21	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	0,00	-0,33	0,33					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	0,00	-0,33	0,33					
2
(4 - 2)	3,302	-0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	-0,00	-0,03	0,03	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-0,33	0,33					
3
(4 - 3)	0,502	0,02	0,00	-0,33	0,33	0,00	0,00	-0,01	0,01	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,01	0,00	-0,33	0,33					
4
(3 - 5)	0,000	0,01	0,00	-0,33	0,33					
4
(3 - 5)	1,107	0,31	0,00	-1,25	1,29	0,00	0,00	1,01	1,01	
4
(3 - 5)	1,117	0,31	0,00	-1,25	1,29	0,00	0,00	1,01	1,01	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,03	0,00	-0,26	0,26					
5
(5 - 2)	0,000	0,03	0,00	-0,26	0,26					
5
(5 - 2)	1,077	0,15	0,00	-0,57	0,59	0,00	-0,00	0,47	0,47	
5
(5 - 2)	1,132	0,15	0,00	-0,57	0,59	0,00	-0,00	0,47	0,47	
5
(5 - 2)	l = 2,088	0,00	-0,00	-0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	1,030	-0,19	0,00	-0,75	0,77	0,00	0,00	0,65	0,65	
6
(1 - 6)	0,984	-0,19	0,00	-0,74	0,77	0,00	0,00	0,65	0,65	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,02	0,00	-0,27	0,27					
7
(6 - 3)	0,000	-0,02	0,00	-0,27	0,27					
7
(6 - 3)	1,020	-0,34	0,00	-1,43	1,47	0,00	0,00	1,18	1,18	
7
(6 - 3)	1,017	-0,34	0,00	-1,43	1,47	0,00	0,00	1,18	1,18	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,01	0,00	-0,33	0,33					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	0,00	-0,33	0,33					
8
(4 - 6)	1,156	0,32	0,00	-1,46	1,49	0,00	-0,00	1,21	1,21	
8
(4 - 6)	1,167	0,32	0,00	-1,46	1,49	0,00	-0,00	1,21	1,21	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,02	0,00	-0,27	0,27					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	0,00	-0,33	0,33					
9
(4 - 5)	1,116	-0,27	0,00	-1,24	1,26	0,00	-0,00	0,99	0,99	
9
(4 - 5)	1,127	-0,27	0,00	-1,23	1,26	0,00	-0,00	0,99	0,99	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,03	0,00	-0,26	0,26					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Grupa1:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	2,094	-0,00	0,00	-5,53	5,53	0,00	0,00	4,35	4,35	
1
(1 - 4)	1,896	-0,00	0,00	-5,47	5,47	0,00	0,00	4,41	4,41	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	0,00	-2,35	2,35					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	0,00	-2,35	2,35					
2
(4 - 2)	1,705	-0,00	0,00	-0,47	0,47	0,00	-0,00	-0,88	0,88	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	-0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-2,35	2,35					
3
(4 - 3)	0,433	0,40	0,00	-2,34	2,37	0,00	-0,00	-0,38	0,38	
3
(4 - 3)	0,508	0,41	0,00	-2,33	2,37	0,00	-0,00	-0,39	0,39	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,05	0,00	-2,31	2,31					
4
(3 - 5)	0,000	0,05	0,00	-2,31	2,31					
4
(3 - 5)	0,519	0,18	-0,00	-2,47	2,48	0,00	-0,00	0,33	0,33	
4
(3 - 5)	0,796	0,21	-0,00	-2,43	2,44	0,00	-0,00	0,37	0,37	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,19	-0,00	-1,70	1,72					
5
(5 - 2)	0,000	0,19	-0,00	-1,70	1,72					
5
(5 - 2)	1,503	-0,01	-0,00	-0,27	0,27	0,00	0,00	-0,21	0,21	
5
(5 - 2)	l = 2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	1,206	-0,36	0,00	-1,96	1,99	0,00	0,00	1,00	1,00	
6
(1 - 6)	0,810	-0,38	0,00	-1,81	1,85	0,00	0,00	1,18	1,18	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,16	0,00	-1,80	1,81					
7
(6 - 3)	0,000	-0,16	0,00	-1,80	1,81					
7
(6 - 3)	2,184	0,05	0,00	-2,31	2,31	0,00	0,00	-0,00	0,00	
7
(6 - 3)	1,402	0,03	0,00	-1,93	1,93	0,00	0,00	-0,21	0,21	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,05	0,00	-2,31	2,31					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	0,00	-2,35	2,35					
8
(4 - 6)	0,578	0,12	0,00	-2,79	2,79	0,00	-0,00	0,60	0,60	
8
(4 - 6)	0,705	0,12	0,00	-2,77	2,77	0,00	-0,00	0,62	0,62	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,16	0,00	-1,80	1,81					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	0,00	-2,35	2,35					
9
(4 - 5)	0,645	0,17	0,00	-1,77	1,78	0,00	-0,00	-0,40	0,40	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,19	-0,00	-1,70	1,72					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Grupa2:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	2,996	-0,00	0,00	-1,08	1,08	0,00	0,00	0,52	0,52	
1
(1 - 4)	2,425	-0,00	0,00	-1,03	1,03	0,00	0,00	0,57	0,57	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	0,00	-0,79	0,79					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	0,00	-0,79	0,79					
2
(4 - 2)	2,138	-0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	-0,00	-0,90	0,90	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-0,79	0,79					
3
(4 - 3)	0,415	0,12	0,00	-0,78	0,79	0,00	-0,00	-0,11	0,11	
3
(4 - 3)	0,508	0,12	0,00	-0,78	0,79	0,00	-0,00	-0,12	0,12	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,02	0,00	-0,77	0,77					
4
(3 - 5)	0,000	0,02	0,00	-0,77	0,77					
4
(3 - 5)	0,509	0,06	0,00	-0,82	0,82	0,00	0,00	0,10	0,10	
4
(3 - 5)	0,809	0,07	0,00	-0,80	0,81	0,00	0,00	0,12	0,12	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,06	0,00	-0,57	0,57					
5
(5 - 2)	0,000	0,06	0,00	-0,57	0,57					
5
(5 - 2)	1,494	-0,00	0,00	-0,09	0,09	0,00	-0,00	-0,07	0,07	
5
(5 - 2)	l = 2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	2,184	-0,05	0,00	-0,60	0,60	-0,00	0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	0,878	-0,05	0,00	-0,34	0,35	0,00	0,00	0,11	0,11	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,05	0,00	-0,60	0,60					
7
(6 - 3)	0,000	-0,05	0,00	-0,60	0,60					
7
(6 - 3)	2,184	0,02	0,00	-0,77	0,77	0,00	0,00	-0,00	0,00	
7
(6 - 3)	1,641	0,01	0,00	-0,69	0,69	0,00	0,00	-0,04	0,04	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,02	0,00	-0,77	0,77					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	0,00	-0,79	0,79					
8
(4 - 6)	0,627	0,04	0,00	-0,93	0,93	0,00	-0,00	0,21	0,21	
8
(4 - 6)	0,778	0,04	0,00	-0,92	0,92	0,00	-0,00	0,21	0,21	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,05	0,00	-0,60	0,60					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	0,00	-0,79	0,79					
9
(4 - 5)	0,641	0,05	0,00	-0,61	0,61	0,00	0,00	-0,12	0,12	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,06	0,00	-0,57	0,57					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Grupa3:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	3,295	-0,00	0,00	-5,70	5,70	0,00	0,00	1,51	1,51	
1
(1 - 4)	2,316	-0,00	0,00	-5,08	5,08	0,00	0,00	2,13	2,13	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	0,00	-5,34	5,34					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	0,00	-5,34	5,34					
2
(4 - 2)	1,079	-0,00	0,00	-4,41	4,41	0,00	0,00	0,51	0,51	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	-0,00	-0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-5,34	5,34					
3
(4 - 3)	0,508	0,15	0,00	-5,30	5,30	0,00	0,00	-0,12	0,12	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,07	0,00	-5,24	5,24					
4
(3 - 5)	0,000	0,07	0,00	-5,24	5,24					
4
(3 - 5)	0,188	0,14	0,00	-5,24	5,25	0,00	0,00	0,13	0,13	
4
(3 - 5)	1,105	0,39	0,00	-4,96	4,98	0,00	0,00	0,44	0,44	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,43	0,00	-3,92	3,94					
5
(5 - 2)	0,000	0,43	0,00	-3,92	3,94					
5
(5 - 2)	1,458	-0,02	0,00	-0,68	0,68	0,00	-0,00	-0,52	0,52	
5
(5 - 2)	l = 2,088	-0,00	-0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	2,184	-0,37	0,00	-4,05	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	1,066	-0,30	0,00	-2,39	2,41	0,00	0,00	0,43	0,43	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,37	0,00	-4,05	4,06					
7
(6 - 3)	0,000	-0,37	0,00	-4,05	4,06					
7
(6 - 3)	2,184	0,07	0,00	-5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
7
(6 - 3)	0,901	-0,26	0,00	-4,78	4,78	0,00	0,00	0,25	0,25	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,07	0,00	-5,24	5,24					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	0,00	-5,34	5,34					
8
(4 - 6)	0,370	0,03	0,00	-5,44	5,44	0,00	-0,00	0,33	0,33	
8
(4 - 6)	0,878	-0,02	0,00	-5,28	5,28	0,00	-0,00	0,48	0,48	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,37	0,00	-4,05	4,06					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	0,00	-5,34	5,34					
9
(4 - 5)	1,337	0,20	0,00	-4,68	4,69	0,00	0,00	0,26	0,26	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,43	0,00	-3,92	3,94					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Grupa4:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	3,733	-0,00	-0,00	-4,97	4,97	0,00	-0,00	0,67	0,67	
1
(1 - 4)	2,425	-0,00	-0,00	-4,17	4,17	0,00	-0,00	1,37	1,37	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	-0,00	-4,84	4,84					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	-0,00	-4,84	4,84					
2
(4 - 2)	2,984	-0,00	-0,00	-0,67	0,67	0,00	0,00	-0,56	0,56	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	-0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	-0,00	-4,84	4,84					
3
(4 - 3)	0,508	0,14	-0,00	-4,80	4,81	0,00	0,00	-0,11	0,11	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,07	-0,00	-4,75	4,75					
4
(3 - 5)	0,000	0,07	-0,00	-4,75	4,75					
4
(3 - 5)	0,195	0,13	-0,00	-4,76	4,76	0,00	-0,00	0,12	0,12	
4
(3 - 5)	1,098	0,35	-0,00	-4,51	4,52	0,00	-0,00	0,40	0,40	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,39	-0,00	-3,55	3,57					
5
(5 - 2)	0,000	0,39	-0,00	-3,55	3,57					
5
(5 - 2)	1,458	-0,02	-0,00	-0,62	0,62	0,00	0,00	-0,47	0,47	
5
(5 - 2)	l = 2,088	0,00	0,00	-0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	2,184	-0,34	-0,00	-3,67	3,68	0,00	-0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	1,236	-0,26	-0,00	-2,33	2,35	0,00	-0,00	0,27	0,27	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,34	-0,00	-3,67	3,68					
7
(6 - 3)	0,000	-0,34	-0,00	-3,67	3,68					
7
(6 - 3)	2,184	0,07	-0,00	-4,75	4,75	0,00	-0,00	0,00	0,00	
7
(6 - 3)	0,878	-0,24	-0,00	-4,34	4,35	0,00	-0,00	0,25	0,25	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,07	-0,00	-4,75	4,75					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	-0,00	-4,84	4,84					
8
(4 - 6)	0,382	0,03	-0,00	-4,94	4,94	0,00	0,00	0,31	0,31	
8
(4 - 6)	0,901	-0,02	-0,00	-4,79	4,79	0,00	0,00	0,45	0,45	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,34	-0,00	-3,67	3,68					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	-0,00	-4,84	4,84					
9
(4 - 5)	1,342	0,18	-0,00	-4,24	4,24	0,00	-0,00	0,24	0,24	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,39	-0,00	-3,55	3,57					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Grupa5:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	2,422	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1
(1 - 4)	2,410	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
2
(4 - 2)	1,329	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
2
(4 - 2)	1,334	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	-0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,590	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
3
(4 - 3)	0,565	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
3
(4 - 3)	l = 1,200	-0,00	0,00	0,00	0,00					
4
(3 - 5)	0,000	-0,00	0,00	0,00	0,00					
4
(3 - 5)	2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
4
(3 - 5)	0,620	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4
(3 - 5)	l = 2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00					
5
(5 - 2)	0,000	-0,00	0,00	0,00	0,00					
5
(5 - 2)	0,144	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
5
(5 - 2)	0,508	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
5
(5 - 2)	l = 2,088	-0,00	-0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	1,654	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	1,400	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
7
(6 - 3)	0,000	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
7
(6 - 3)	1,213	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
7
(6 - 3)	l = 2,184	-0,00	0,00	0,00	0,00					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
8
(4 - 6)	2,184	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
8
(4 - 6)	0,467	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	0,00	-0,00	0,00					
9
(4 - 5)	2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
9
(4 - 5)	0,906	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
9
(4 - 5)	l = 2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00					

Przemieszczenia dla grupy obci¹¿eñ Grupa6:
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	1,844	-0,00	-0,00	-3,27	3,27	0,00	-0,00	2,75	2,75	
1
(1 - 4)	1,645	-0,00	-0,00	-3,25	3,25	0,00	-0,00	2,78	2,78	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,00	-0,00	-1,20	1,20					
2
(4 - 2)	0,000	-0,00	-0,00	-1,20	1,20					
2
(4 - 2)	1,660	-0,00	-0,00	-0,21	0,21	0,00	0,00	-0,49	0,49	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	-0,00	0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,00	-0,00	-1,20	1,20					
3
(4 - 3)	0,447	0,22	-0,00	-1,19	1,21	0,00	0,00	-0,21	0,21	
3
(4 - 3)	0,508	0,23	-0,00	-1,19	1,21	0,00	0,00	-0,21	0,21	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,03	-0,00	-1,17	1,17					
4
(3 - 5)	0,000	0,03	-0,00	-1,17	1,17					
4
(3 - 5)	0,530	0,10	-0,00	-1,27	1,27	0,00	-0,00	0,18	0,18	
4
(3 - 5)	0,784	0,11	-0,00	-1,25	1,25	0,00	-0,00	0,20	0,20	
4
(3 - 5)	l = 2,088	0,10	-0,00	-0,87	0,87					
5
(5 - 2)	0,000	0,10	-0,00	-0,87	0,87					
5
(5 - 2)	1,503	-0,00	-0,00	-0,14	0,14	0,00	0,00	-0,11	0,11	
5
(5 - 2)	l = 2,088	-0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,949	-0,38	-0,00	-1,61	1,66	0,00	-0,00	1,26	1,26	
6
(1 - 6)	0,799	-0,39	-0,00	-1,58	1,63	0,00	-0,00	1,30	1,30	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-0,08	-0,00	-0,92	0,92					
7
(6 - 3)	0,000	-0,08	-0,00	-0,92	0,92					
7
(6 - 3)	2,184	0,03	-0,00	-1,17	1,17	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
7
(6 - 3)	1,075	0,03	-0,00	-0,86	0,86	0,00	-0,00	-0,19	0,19	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,03	-0,00	-1,17	1,17					
8
(4 - 6)	0,000	-0,00	-0,00	-1,20	1,20					
8
(4 - 6)	0,508	0,06	-0,00	-1,41	1,41	0,00	0,00	0,29	0,29	
8
(4 - 6)	0,612	0,06	-0,00	-1,40	1,40	0,00	0,00	0,30	0,30	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-0,08	-0,00	-0,92	0,92					
9
(4 - 5)	0,000	-0,00	-0,00	-1,20	1,20					
9
(4 - 5)	0,653	0,10	-0,00	-0,87	0,88	0,00	-0,00	-0,23	0,23	
9
(4 - 5)	l = 2,088	0,10	-0,00	-0,87	0,87					

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Obc.Sta³e:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-8,56	-0,00	6,37				
2	8,56	-0,00	7,61	-0,00	5,33	0,00	
3			2,42				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Ciê¿ar w³asny:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-1,40	-0,00	0,88				
2	1,40	-0,00	1,04	-0,00	0,67	0,00	
3			0,33				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Grupa1:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-9,37	0,00	10,79				
2	9,37	0,00	1,90	-0,00	0,10	-0,00	
3			2,31				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Grupa2:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-3,13	0,00	1,40				
2	3,13	0,00	3,60	-0,00	-1,50	-0,00	
3			0,77				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Grupa3:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-21,27	-0,00	8,16				
2	21,27	-0,00	11,13	-0,00	8,78	0,00	
3			5,24				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Grupa4:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-19,29	-0,00	6,69				
2	19,29	-0,00	8,56	0,00	6,16	0,00	
3			4,75				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Grupa5:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	280,32	0,00	-0,00				
2	-280,32	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
3			-0,00				

Reakcje podporowe dla grupy obci¹¿eñ Grupa6:
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	-4,77	-0,00	-2,02				
2	4,77	-0,00	0,84	0,00	11,84	0,00	
3			1,17				

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Obc.Sta³e:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	1,97	-0,09	-3,80	0,00	19,52	-19,59	1	
	1,97	-0,09	-3,80	0,00	19,52	-19,59	1	
		-0,09	-3,80	0,00	19,52	-19,59	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	4,00	0,10	5,32	-0,00	27,43	-27,36	1	
	4,00	0,10	5,32	-0,00	27,43	-27,36	1	
		0,10	5,32	-0,00	27,43	-27,36	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-8,89	0,22	-0,00	1,88	-20,33	1	
	0,00	-8,89	0,22	-0,00	1,88	-20,33	1	
		-8,89	0,22	-0,00	1,88	-20,33	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	2,09	11,45	-0,00	-0,00	37,36	35,61	1	
	2,09	11,45	-0,00	-0,00	37,36	35,61	1	
		11,45	-0,00	-0,00	37,36	35,61	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	8,84	0,00	0,00	32,17	24,13	1	
	2,09	8,84	0,00	0,00	32,17	24,13	1	
		8,84	0,00	0,00	32,17	24,13	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,00	9,00	-0,00	-0,00	31,58	25,78	1	
	0,00	9,00	-0,00	-0,00	31,58	25,78	1	
		9,00	-0,00	-0,00	31,58	25,78	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	0,00	11,60	-0,00	-0,00	37,84	36,06	1	
	0,00	11,60	-0,00	-0,00	37,84	36,06	1	
		11,60	-0,00	-0,00	37,84	36,06	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	2,60	-0,00	0,00	10,96	5,62	1	
	2,18	-2,20	0,00	0,00	-6,05	-8,00	1	
		-2,20	0,00	0,00	-6,05	-8,00	1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	2,60	0,00	-0,00	9,79	6,80	1	
	2,09	-2,19	-0,00	0,00	-5,09	-8,83	1	
		-2,19	-0,00	0,00	-5,09	-8,83	1	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Ciê¿ar w³asny:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	2,00	-0,02	-0,45	0,00	2,33	-2,35	2	
	2,00	-0,02	-0,45	0,00	2,33	-2,35	2	
		-0,02	-0,45	0,00	2,33	-2,35	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	4,00	0,02	0,67	-0,00	3,44	-3,42	2	
	4,00	0,02	0,67	-0,00	3,44	-3,42	2	
		0,02	0,67	-0,00	3,44	-3,42	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-0,92	0,03	-0,00	0,45	-2,36	2	
	0,00	-0,92	0,03	-0,00	0,45	-2,36	2	
		-0,92	0,03	-0,00	0,45	-2,36	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	0,00	1,30	0,01	0,00	16,80	-8,52	2	
	0,00	1,30	0,01	0,00	16,80	-8,52	2	
		1,30	0,01	0,00	16,80	-8,52	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	0,00	1,43	0,01	-0,00	18,77	-9,66	2	
	0,00	1,43	0,01	-0,00	18,77	-9,66	2	
		1,43	0,01	-0,00	18,77	-9,66	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	2,18	1,46	0,01	-0,00	20,66	-11,33	2	
	2,18	1,46	0,01	-0,00	20,66	-11,33	2	
		1,46	0,01	-0,00	20,66	-11,33	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	2,18	1,32	0,01	-0,00	18,28	-9,87	2	
	2,18	1,32	0,01	-0,00	18,28	-9,87	2	
		1,32	0,01	-0,00	18,28	-9,87	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	0,15	0,01	0,00	14,17	-13,21	2	
	0,00	0,15	0,01	0,00	14,17	-13,21	2	
		0,15	0,01	0,00	14,17	-13,21	2	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	0,14	0,01	-0,00	13,39	-12,52	2	
	0,00	0,14	0,01	-0,00	13,39	-12,52	2	
		0,14	0,01	-0,00	13,39	-12,52	2	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Grupa1:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	1,68	-0,32	-13,48	-0,00	69,23	-69,46	3	
	1,68	-0,32	-13,48	-0,00	69,23	-69,46	3	
		-0,32	-13,48	-0,00	69,23	-69,46	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	0,00	0,34	3,33	-0,00	17,25	-17,02	3	
	0,00	0,34	3,33	-0,00	17,25	-17,02	3	
		0,34	3,33	-0,00	17,25	-17,02	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-7,78	0,75	0,00	30,14	-46,30	3	
	0,00	-7,78	0,75	0,00	30,14	-46,30	3	
		-7,78	0,75	0,00	30,14	-46,30	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	0,00	9,44	-0,00	0,00	33,61	26,55	3	
	0,00	9,44	-0,00	0,00	33,61	26,55	3	
		9,44	-0,00	0,00	33,61	26,55	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	9,43	0,00	-0,00	33,76	26,35	3	
	2,09	9,43	0,00	-0,00	33,76	26,35	3	
		9,43	0,00	-0,00	33,76	26,35	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,00	10,08	-0,01	-0,00	43,07	21,14	3	
	0,00	10,08	-0,01	-0,00	43,07	21,14	3	
		10,08	-0,01	-0,00	43,07	21,14	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	2,18	10,06	0,00	-0,00	34,11	30,00	3	
	2,18	10,06	0,00	-0,00	34,11	30,00	3	
		10,06	0,00	-0,00	34,11	30,00	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	0,01	-0,01	0,00	7,77	-7,67	3	
	0,00	0,01	-0,01	0,00	7,77	-7,67	3	
		0,01	-0,01	0,00	7,77	-7,67	3	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	-0,01	0,00	0,00	5,88	-5,92	3	
	0,00	-0,01	0,00	0,00	5,88	-5,92	3	
		-0,01	0,00	0,00	5,88	-5,92	3	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Grupa2:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	4,20	-0,10	-2,02	-0,00	10,38	-10,45	4	
	4,20	-0,10	-2,02	-0,00	10,38	-10,45	4	
		-0,10	-2,02	-0,00	10,38	-10,45	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	2,96	0,10	5,70	0,00	29,39	-29,32	4	
	2,96	0,10	5,70	0,00	29,39	-29,32	4	
		0,10	5,70	0,00	29,39	-29,32	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-2,60	0,23	0,00	8,95	-14,35	4	
	0,00	-2,60	0,23	0,00	8,95	-14,35	4	
		-2,60	0,23	0,00	8,95	-14,35	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	0,00	3,16	-0,00	0,00	11,15	9,00	4	
	0,00	3,16	-0,00	0,00	11,15	9,00	4	
		3,16	-0,00	0,00	11,15	9,00	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	3,16	0,00	0,00	11,30	8,84	4	
	2,09	3,16	0,00	0,00	11,30	8,84	4	
		3,16	0,00	0,00	11,30	8,84	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,00	3,35	-0,00	0,00	11,51	9,86	4	
	0,00	3,35	-0,00	0,00	11,51	9,86	4	
		3,35	-0,00	0,00	11,51	9,86	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	2,18	3,35	0,00	-0,00	11,52	9,84	4	
	2,18	3,35	0,00	-0,00	11,52	9,84	4	
		3,35	0,00	-0,00	11,52	9,84	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	0,00	-0,00	0,00	2,15	-2,14	4	
	0,00	0,00	-0,00	0,00	2,15	-2,14	4	
		0,00	-0,00	0,00	2,15	-2,14	4	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	-0,00	0,00	-0,00	1,78	-1,79	4	
	0,00	-0,00	0,00	-0,00	1,78	-1,79	4	
		-0,00	0,00	-0,00	1,78	-1,79	4	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Grupa3:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	2,82	-0,10	-5,40	0,00	27,75	-27,82	5	
	2,82	-0,10	-5,40	0,00	27,75	-27,82	5	
		-0,10	-5,40	0,00	27,75	-27,82	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	4,00	0,11	8,77	-0,00	45,17	-45,09	5	
	4,00	0,11	8,77	-0,00	45,17	-45,09	5	
		0,11	8,77	-0,00	45,17	-45,09	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-17,70	0,24	-0,00	-6,34	-30,38	5	
	0,00	-17,70	0,24	-0,00	-6,34	-30,38	5	
		-17,70	0,24	-0,00	-6,34	-30,38	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	2,09	22,11	-0,00	-0,00	72,65	68,22	5	
	2,09	22,11	-0,00	-0,00	72,65	68,22	5	
		22,11	-0,00	-0,00	72,65	68,22	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	22,10	0,01	0,00	78,39	62,41	5	
	2,09	22,10	0,01	0,00	78,39	62,41	5	
		22,10	0,01	0,00	78,39	62,41	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,00	22,23	-0,00	-0,00	72,52	69,14	5	
	0,00	22,23	-0,00	-0,00	72,52	69,14	5	
		22,23	-0,00	-0,00	72,52	69,14	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	0,00	22,23	-0,00	-0,00	72,62	69,03	5	
	0,00	22,23	-0,00	-0,00	72,62	69,03	5	
		22,23	-0,00	-0,00	72,62	69,03	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	0,00	-0,00	0,00	3,67	-3,66	5	
	0,00	0,00	-0,00	0,00	3,67	-3,66	5	
		0,00	-0,00	0,00	3,67	-3,66	5	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	2,09	-0,01	-0,00	0,00	2,80	-2,87	5	
	2,09	-0,01	-0,00	0,00	2,80	-2,87	5	
		-0,01	-0,00	0,00	2,80	-2,87	5	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Grupa4:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	4,20	-0,10	-4,84	0,00	24,86	-24,92	6	
	4,20	-0,10	-4,84	0,00	24,86	-24,92	6	
		-0,10	-4,84	0,00	24,86	-24,92	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	4,00	0,10	6,15	-0,00	31,68	-31,61	6	
	4,00	0,10	6,15	-0,00	31,68	-31,61	6	
		0,10	6,15	-0,00	31,68	-31,61	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-16,04	0,22	-0,00	-5,45	-27,84	6	
	0,00	-16,04	0,22	-0,00	-5,45	-27,84	6	
		-16,04	0,22	-0,00	-5,45	-27,84	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	2,09	20,04	-0,00	0,00	65,84	61,86	6	
	2,09	20,04	-0,00	0,00	65,84	61,86	6	
		20,04	-0,00	0,00	65,84	61,86	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	20,03	0,01	-0,00	71,06	56,57	6	
	2,09	20,03	0,01	-0,00	71,06	56,57	6	
		20,03	0,01	-0,00	71,06	56,57	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	2,18	20,16	-0,00	0,00	65,86	62,57	6	
	2,18	20,16	-0,00	0,00	65,86	62,57	6	
		20,16	-0,00	0,00	65,86	62,57	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	0,00	20,16	-0,00	0,00	66,11	62,32	6	
	0,00	20,16	-0,00	0,00	66,11	62,32	6	
		20,16	-0,00	0,00	66,11	62,32	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	3,24	-3,24	6	
	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	3,24	-3,24	6	
		-0,00	-0,00	-0,00	3,24	-3,24	6	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	2,09	-0,01	-0,00	-0,00	2,56	-2,63	6	
	2,09	-0,01	-0,00	-0,00	2,56	-2,63	6	
		-0,01	-0,00	-0,00	2,56	-2,63	6	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Grupa5:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	4,20	-280,32	-0,00	-0,00	-98,40	-98,40	7	
	4,20	-280,32	-0,00	-0,00	-98,40	-98,40	7	
		-280,32	-0,00	-0,00	-98,40	-98,40	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	0,00	-280,32	0,00	-0,00	-98,40	-98,40	7	
	0,00	-280,32	0,00	-0,00	-98,40	-98,40	7	
		-280,32	0,00	-0,00	-98,40	-98,40	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	7	
	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	7	
		-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	0,01	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	7	
	0,01	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	7	
		0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	0,01	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	7	
	0,01	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	7	
		0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	7	
	2,11	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	7	
		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	1,76	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	7	
	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	7	
		0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,01	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	7	
	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	7	
		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	7	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	7	
	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	7	
		-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	7	

Naprê¿enia dla grupy obci¹¿eñ Grupa6:
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	4,20	-0,18	14,39	0,00	74,00	-74,13	8	
	4,20	-0,18	14,39	0,00	74,00	-74,13	8	
		-0,18	14,39	0,00	74,00	-74,13	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	0,00	0,19	13,97	0,00	71,94	-71,81	8	
	0,00	0,19	13,97	0,00	71,94	-71,81	8	
		0,19	13,97	0,00	71,94	-71,81	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-3,96	0,42	-0,00	17,15	-25,36	8	
	0,00	-3,96	0,42	-0,00	17,15	-25,36	8	
		-3,96	0,42	-0,00	17,15	-25,36	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	0,00	4,79	-0,00	0,00	17,22	13,28	8	
	0,00	4,79	-0,00	0,00	17,22	13,28	8	
		4,79	-0,00	0,00	17,22	13,28	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	4,78	0,00	-0,00	17,13	13,34	8	
	2,09	4,78	0,00	-0,00	17,13	13,34	8	
		4,78	0,00	-0,00	17,13	13,34	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,00	5,15	-0,01	-0,00	28,78	4,03	8	
	0,00	5,15	-0,01	-0,00	28,78	4,03	8	
		5,15	-0,01	-0,00	28,78	4,03	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	0,00	5,13	0,00	0,00	17,08	15,62	8	
	0,00	5,13	0,00	0,00	17,08	15,62	8	
		5,13	0,00	0,00	17,08	15,62	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,00	0,02	-0,00	-0,00	4,88	-4,78	8	
	0,00	0,02	-0,00	-0,00	4,88	-4,78	8	
		0,02	-0,00	-0,00	4,88	-4,78	8	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	-0,00	0,00	0,00	3,29	-3,31	8	
	0,00	-0,00	0,00	0,00	3,29	-3,31	8	
		-0,00	0,00	0,00	3,29	-3,31	8	

Si³y wewnêtrzne dla sumy grup (Ciê¿ar w³asny, Obc.Sta³e, Grupa1, Grupa3, Grupa5, Grupa6, Grupa2, Grupa4):
Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	0,00	-281,23	-0,00	12,63	0,00	0,02	0,00	
	4,20	-281,23	0,00	-22,84	0,00	13,50	0,00	
	4,20	-281,23	0,00	-22,84	0,00	13,50	0,00	
	1,68	-281,23	0,00	-6,10	0,00	-18,07	0,00	
		-281,23	0,00	-6,10	0,00	-18,07	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
2	0,00	-279,37	-0,00	7,69	-0,00	11,37	0,00	
	4,00	-279,37	0,00	-14,60	-0,00	31,34	-0,00	
	4,00	-279,37	0,00	-14,60	-0,00	31,34	-0,00	
	0,74	-279,37	-0,00	0,02	-0,00	8,48	-0,00	
		-279,37	-0,00	0,02	-0,00	8,48	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
3	0,00	-57,89	0,00	1,77	-0,00	2,11	-0,00	
	1,20	-57,99	0,00	1,77	-0,00	-0,01	-0,00	
	0,00	-57,89	0,00	1,77	-0,00	2,11	-0,00	
	1,20	-57,99	0,00	1,77	-0,00	-0,01	-0,00	
		-57,99	0,00	1,77	-0,00	-0,01	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
4	2,09	72,31	0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	72,30	0,00	0,02	-0,00	0,00	0,00	
	0,00	72,30	0,00	0,02	-0,00	0,00	0,00	
	2,09	72,31	0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,00	
	2,09	72,31	0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,00	
	1,03	72,30	0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	
		72,30	0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
5	2,09	69,79	-0,00	-0,04	-0,00	0,03	-0,00	
	0,00	69,78	-0,00	0,01	-0,00	-0,00	0,00	
	0,00	69,78	-0,00	0,01	-0,00	-0,00	0,00	
	2,09	69,79	-0,00	-0,04	-0,00	0,03	-0,00	
	2,09	69,79	-0,00	-0,04	-0,00	0,03	-0,00	
	0,43	69,78	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
		69,78	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
6	0,00	71,45	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,00	
	2,18	71,44	0,00	-0,04	0,00	0,02	-0,00	
	0,00	71,45	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,00	
	2,18	71,44	0,00	-0,04	0,00	0,02	-0,00	
	2,18	71,44	0,00	-0,04	0,00	0,02	-0,00	
	0,48	71,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,00	
		71,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
7	0,00	73,87	0,00	0,02	-0,00	0,00	0,00	
	2,18	73,85	0,00	-0,03	-0,00	0,01	0,00	
	0,00	73,87	0,00	0,02	-0,00	0,00	0,00	
	2,18	73,85	0,00	-0,03	-0,00	0,01	0,00	
	2,18	73,85	0,00	-0,03	-0,00	0,01	0,00	
	0,85	73,86	0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	
		73,86	0,00	0,00	-0,00	-0,01	0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
8	0,00	2,79	-0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,00	
	2,18	-2,03	-0,00	1,34	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	-2,03	-0,00	1,34	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	2,77	-0,00	-0,04	0,00	0,01	-0,00	
	2,18	-2,03	-0,00	1,34	0,00	0,01	-0,00	
	0,66	2,78	-0,00	-0,00	0,00	-0,01	-0,00	
		2,78	-0,00	-0,00	0,00	-0,01	-0,00	

Nr	x [m]	N [kN]	Ty [kN]	Tz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
9	0,00	2,71	-0,00	0,04	-0,00	0,02	0,00	
	2,09	-2,10	-0,00	1,42	-0,00	-0,01	0,00	
	2,09	-2,10	-0,00	1,42	-0,00	-0,01	0,00	
	2,09	2,69	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,00	
	0,00	2,71	-0,00	0,04	-0,00	0,02	0,00	
	1,60	2,69	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	
		2,69	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	

Przemieszczenia dla sumy grup (Ciê¿ar w³asny, Obc.Sta³e, Grupa1, Grupa3, Grupa5, Grupa6, Grupa2, Grupa4):
1
(1 - 4)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
1
(1 - 4)	2,644	-0,00	-0,00	-22,42	22,42	0,00	0,00	11,51	11,51	
1
(1 - 4)	1,996	-0,00	0,00	-21,14	21,14	-0,00	0,00	12,91	12,91	
1
(1 - 4)	l = 4,200	-0,01	-0,00	-17,33	17,33					
2
(4 - 2)	0,000	-0,01	-0,00	-17,33	17,33					
2
(4 - 2)	2,624	-0,00	-0,00	-3,24	3,24	0,00	0,00	-2,72	2,72	
2
(4 - 2)	l = 4,000	0,00	0,00	-0,00	0,00					
3
(4 - 3)	0,000	-0,01	-0,00	-17,33	17,33					
3
(4 - 3)	0,508	1,19	-0,00	-17,18	17,22	0,00	0,00	-1,08	1,08	
3
(4 - 3)	l = 1,200	0,28	0,00	-16,98	16,98					
4
(3 - 5)	0,000	0,28	0,00	-16,98	16,98					
4
(3 - 5)	0,707	1,36	-0,00	-17,81	17,86	0,00	-0,00	2,37	2,37	
4
(3 - 5)	1,039	1,64	-0,00	-17,46	17,54	0,00	-0,00	2,71	2,71	
4
(3 - 5)	l = 2,088	1,46	-0,00	-12,75	12,83					
5
(5 - 2)	0,000	1,46	-0,00	-12,75	12,83					
5
(5 - 2)	1,580	-0,02	-0,00	-1,84	1,84	0,00	0,00	-1,31	1,31	
5
(5 - 2)	l = 2,088	0,00	0,00	-0,00	0,00					
6
(1 - 6)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
6
(1 - 6)	2,184	-1,27	0,00	-13,26	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
6
(1 - 6)	0,901	-1,70	0,00	-9,59	9,74	0,00	0,00	4,29	4,29	
6
(1 - 6)	l = 2,184	-1,27	0,00	-13,26	13,32					
7
(6 - 3)	0,000	-1,27	0,00	-13,26	13,32					
7
(6 - 3)	2,184	0,28	0,00	-16,98	16,98	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
7
(6 - 3)	0,913	-1,00	0,00	-16,13	16,16	-0,00	-0,00	1,37	1,37	
7
(6 - 3)	l = 2,184	0,28	0,00	-16,98	16,98					
8
(4 - 6)	0,000	-0,01	-0,00	-17,33	17,33					
8
(4 - 6)	0,682	0,45	-0,00	-19,04	19,05	0,00	0,00	3,11	3,11	
8
(4 - 6)	0,916	0,38	-0,00	-18,82	18,82	0,00	0,00	3,33	3,33	
8
(4 - 6)	l = 2,184	-1,27	0,00	-13,26	13,32					
9
(4 - 5)	0,000	-0,01	-0,00	-17,33	17,33					
9
(4 - 5)	1,403	0,64	-0,00	-15,36	15,38	0,00	-0,00	1,16	1,16	
9
(4 - 5)	l = 2,088	1,46	-0,00	-12,75	12,83					

Reakcje podporowe dla sumy grup (Ciê¿ar w³asny, Obc.Sta³e, Grupa1, Grupa3, Grupa5, Grupa6, Grupa2, Grupa4):
	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]	
1	212,53	-0,00	32,27				
2	-212,53	-0,00	34,69	0,00	31,37	0,00	
3			16,98				

Naprê¿enia dla sumy grup (Ciê¿ar w³asny, Obc.Sta³e, Grupa1, Grupa3, Grupa5, Grupa6, Grupa2, Grupa4):
Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
1	1,68	-281,23	-18,07	0,00	-5,73	-191,71	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	1,68	-281,23	-18,07	0,00	-5,73	-191,71	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-281,23	-18,07	0,00	-5,73	-191,71	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
2	4,00	-279,37	31,34	-0,00	63,22	-259,35	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	4,00	-279,37	31,34	-0,00	63,22	-259,35	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-279,37	31,34	-0,00	63,22	-259,35	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
3	0,00	-57,89	2,11	-0,00	46,78	-166,91	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	-57,89	2,11	-0,00	46,78	-166,91	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-57,89	2,11	-0,00	46,78	-166,91	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
4	1,03	72,30	-0,01	0,00	243,27	217,42	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	1,03	72,30	-0,01	0,00	243,27	217,42	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		72,30	-0,01	0,00	243,27	217,42	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
5	2,09	69,79	0,03	-0,00	258,07	186,60	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,09	69,79	0,03	-0,00	258,07	186,60	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		69,79	0,03	-0,00	258,07	186,60	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
6	0,48	71,45	-0,02	-0,00	250,36	204,88	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,48	71,45	-0,02	-0,00	250,36	204,88	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		71,45	-0,02	-0,00	250,36	204,88	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
7	2,18	73,85	0,01	0,00	253,83	216,74	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	73,85	0,01	0,00	253,83	216,74	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		73,85	0,01	0,00	253,83	216,74	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
8	0,66	2,78	-0,01	-0,00	25,85	-8,11	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	2,18	-2,03	0,01	-0,00	12,04	-25,01	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		-2,03	0,01	-0,00	12,04	-25,01	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	

Nr	x [m]	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	smax [MPa]	smin [MPa]	Numery grup	
9	0,00	2,71	0,02	0,00	36,11	-18,87	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
	0,00	2,71	0,02	0,00	36,11	-18,87	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1	
		2,71	0,02	0,00	36,11	-18,87	4, 7, 6, 2, 3, 5, 8, 1