R2D2-Rama2D - Naprê¿enia normalne w przekroju

Nr prêta: 22	Po³o¿enie na prêcie x = 1,240 m		
		Si³y wewnêtrzne:	
			
		  N = -66,52 kN	
		  My = -20,49 kNm	
			
		Momenty bezw³adnoœci:	
			
		  Jy = 11 260,38 cm4	
		  Jz = 3 922,68 cm4	
		  Jyz = -0,00 cm4	
			
		Naprê¿enia normalne:	
		(Uk³ad odniesienia y-z)	
			
		W punkcie:	
		  yi = 0,0 cm	
		  zi = 0,0 cm	
		  si = -6,28 MPa	
			
		Naprê¿enia ekstremalne:	
		  ymax = -12,0 cm	
		  zmax = -12,0 cm	
		  smax = 15,56 MPa	
		  ymin = 12,0 cm	
		  zmin = 12,0 cm	
		  smin = -28,11 MPa	

	 - po³o¿enie wypadkowej si³ wewnêtrznych