R2D2-Rama2D - Naprê¿enia styczne w przekroju

Nr prêta: 10	Po³o¿enie na prêcie x = 0,300 m		
		Si³y tn¹ce:	
			
		W uk³adzie y-z:	
		  Tz = 67,44 kN	
			
		W uk³adzie yg-zg:	
		  Tyg = -0,00 kN	
		  Tzg = 67,44 kN	
			
		Momenty g³ówne:	
			
		  Jyg = 16 267,87 cm4 	
		  Jzg = 1 043,46 cm4 	
			
		Naprê¿enia styczne:	
		(Uk³ad odniesienia y-z)	
			
		W punkcie:	
		  yi = 0,0 cm	
		  zi = 0,0 cm	
		  tygi = 0,00 MPa	
		  tzgi = 26,41 MPa	
			
		Naprê¿enia ekstremalne:	
		  yg max = -2,1 cm	
		  tyg max = 0,00 MPa	
		  zg max = -0,1 cm	
		  tzg max = 26,41 MPa