R2D2-Rama2D - Naprê¿enia zredukowane w przekroju

Nr prêta: 10	Po³o¿enie na prêcie x = 0,780 m		
Hipoteza wytrzyma³oœciowa: Hubera			
		Si³y wewnêtrzne:	
		Naprê¿enia sk³adowe	
			
		  si = -0,21 MPa	
		  tygi = 0,00 MPa	
		  tzgi = 21,90 MPa	
			
		Naprê¿enia zredukowane:	
		(Uk³ad odniesienia y-z)	
			
		W punkcie:	
		  yi = 0,0 cm	
		  zi = 0,0 cm	
		  sred i = 37,93 MPa	
			
		Naprê¿enia ekstremalne:	
		  ymax = -0,4 cm	
		  zmax = -14,7 cm	
		  sred max = 38,26 MPa