R3D3 RAMA3D - Naprê¿enia normalne w przekroju

Nr prêta: 1	Po³o¿enie na prêcie x = 2,058 m		
		Si³y wewnêtrzne:	
			
		  N = -281,23 kN	
		  My = -15,61 kNm	
		  Mz = 0,00 kNm	
			
		Momenty bezw³adnoœci:	
			
		  Jy = 1 943,46 cm4	
		  Jz = 142,37 cm4	
		  Jyz = -0,00 cm4	
			
		Naprê¿enia normalne:	
		(Uk³ad odniesienia y-z)	
			
		W punkcie:	
		  yi = 0,0 cm	
		  zi = -0,0 cm	
		  si = -98,72 MPa	
			
		Naprê¿enia ekstremalne:	
		  ymax = -5,0 cm	
		  zmax = -10,0 cm	
		  smax = -18,41 MPa	
		  ymin = 5,0 cm	
		  zmin = 10,0 cm	
		  smin = -179,03 MPa	

	 - po³o¿enie wypadkowej si³ wewnêtrznych