R3D3 RAMA3D - Naprê¿enia styczne w przekroju

Nr prêta: 1	Po³o¿enie na prêcie x = 2,772 m		
		Si³y tn¹ce:	
			
		W uk³adzie y-z:	
		  Ty = 0,00 kN	
		  Tz = -10,29 kN	
			
		W uk³adzie yg-zg:	
		  Tyg = 0,00 kN	
		  Tzg = -10,29 kN	
			
		Momenty g³ówne:	
			
		  Jyg = 1 943,46 cm4 	
		  Jzg = 142,37 cm4 	
			
		Naprê¿enia styczne:	
		(Uk³ad odniesienia y-z)	
			
		W punkcie:	
		  yi = 0,0 cm	
		  zi = 6,9 cm	
		  tygi = 0,00 MPa	
		  tzgi = 9,12 MPa	
			
		Naprê¿enia ekstremalne:	
		  yg max = -1,4 cm	
		  tyg max = 0,00 MPa	
		  zg max = -0,0 cm	
		  tzg max = 10,44 MPa