R3D3 RAMA3D - Naprê¿enia zredukowane w przekroju

Nr prêta: 1	Po³o¿enie na prêcie x = 1,134 m		
Hipoteza wytrzyma³oœciowa: Hubera			
		Si³y wewnêtrzne:	
		Naprê¿enia sk³adowe	
			
		  si = -34,60 MPa	
		  tygi = 0,00 MPa	
		  tzgi = 0,11 MPa	
			
		Naprê¿enia zredukowane:	
		(Uk³ad odniesienia y-z)	
			
		W punkcie:	
		  yi = 0,0 cm	
		  zi = -9,7 cm	
		  sred i = 34,61 MPa	
			
		Naprê¿enia ekstremalne:	
		  ymax = 5,0 cm	
		  zmax = 10,0 cm	
		  sred max = 165,00 MPa